**上海工商职业技术学院**

**关于“餐旅服务墙面饰面”招标公告**

**招标编号：GS-2015-035**

各公司、厂商：

根据《中华人民共和国招标投标法》及有关法律法规和规章规定，上海工商职业技术学院就专业饰面展示进行公开招标采购，欢迎具有资质和能力的单位前来投标。

**一、设备需求**

1. 项目名称：餐旅服务墙面饰面

2. 招标项目

1. 大门
2. 圆心广场
3. 照片墙
4. 宣传栏
5. 模拟休息区展示
6. 广告牌展示
7. 国旗展示

3. 设备技术需求

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 单 位 | 数 量 | 备 注 |
| 一、 | **大门** |  |  |  |
| **(一)** | **校门钢构：** |  |  |  |
| 1 | 基础 | 只 | 12 | 挖坑深度800mm宽、度600mm混凝土、垃圾运输 |
| 2 | 预埋件 | 只 | 12 | 预埋铁 |
| 3 | 钢构方钢 | 吨 | 7.6 | 100mm\*250mm方管、厚8mm |
| 4 | 钢构圆钢 | 吨 | 1.04 | 圆管直径50mm、厚8mm |
| 5 | 油漆环氧 | 吨 | 7.6 | 除锈保护、氟碳漆 |
| 6 | 吊装费 | 项 | 1 | 吊车施工 |
| **(二)** | **校门灯光** |  |  |  |
| 1 | 线路排放 | 项 | 1 | 4平方线、pvc套管 |
| 2 | 校门灯光 | 项 | 1 | LED户外射灯 |
| **(三)** | **门卫室刷墙** |  |  |  |
| 1 | 墙面拉毛 | M2 | 220 | 人工操作 |
| 2 | 门卫室刷墙 | M2 | 220 | 外墙涂料 |
| 二、 | **圆心广场** |  |  |  |
| **(一)** | **圆心广场：** |  |  |  |
| 1 | 基础 | M3 | 95 | 挖坑深度800mm混凝土 |
| 2 | 预埋件 | 只 | 10 | 预埋铁 |
| 3 | 钢构圆钢 | 吨 | 2.8 | 圆管直径159mm焊管 |
| 4 | 油漆环氧 | 吨 | 2.8 | 除锈保护、氟碳漆 |
| 5 | 吊装费 | 项 | 1 | 吊车施工 |
| 6 | 基层填补 | M3 | 95 |  |
| 7 | 地面混凝土 | M3 | 56 | 不扎钢筋 |
| 8 | 白石子地面 | M2 | 150 | 撒铺活石 |
| 9 | 沙子地面 | M2 | 28 |  |
| 10 | 路牙石 | M | 262 | 水泥制作 |
| （二） | **灯光** |  |  |  |
| 3 | 电路排放、控制电箱、灯 | 项 | 1 |  |
| **(二）** | **原花坛拆除** |  |  |  |
| 1 | 原花坛拆除 | 项 | 1 | （不含移栽） |
| 2 | 垃圾外运 | 项 | 1 |  |
| **三、** | **照片墙** |  |  |  |
| 1 | 展示墙 | M2 | 76 | 亚克力 |
| 2 | 灯光 | 只 | 12 | LED明管 |
| **四、** | **宣传栏** |  |  |  |
| 1 | 基础 | 只 | 8 | 挖坑深度800mm宽、度600mm混凝土、垃圾运输 |
| 2 | 预埋件 | 只 | 8 | 混凝土 |
| 3 | 方钢框架 | 吨 | 1.5 | 固定两腿落地安装 |
| 4 | 油漆环氧 | 吨 | 1.5 | 除锈保护、氟碳漆 |
| 5 | 玻璃 | M2 | 72 | 0.5mm玻璃 |
| **五、** | **模拟展示休闲区** |  |  |  |
| **（一）** | **月亮广场** |  |  |  |
| 1 | 挖基础 | M3 | 28 | 包括垃圾外运 |
| 2 | 基层填补 | M3 | 28 | 垃圾填补、整平 |
| 3 | 黑石子 | M2 | 30.97 | 石子摆放、活石 |
| 4 | 白石子 | M2 | 40.76 | 石子摆放、活石 |
| 5 | 路牙处理 | M | 95 | 水泥制作 |
| **（二）** | **师生休闲区** |  |  |  |
| 1 | 地面整平 | M2 | 20 | 整平（不挖基础） |
| 2 | 防腐木 | M2 | 20 | 防腐木原地面直铺（不挖基础） |
| **六、** | **综合楼门口广告牌展示** |  |  |  |
| 1 | 基础 | 只 | 2 | 挖坑、混凝土、垃圾运输 |
| 2 | 预埋件 | 只 | 2 | 混凝土 |
| 3 | 方钢框架 | 吨 | 0.18 | 固定两腿落地安装 |
| 4 | 油漆环氧 | 吨 | 0.18 | 除锈保护、氟碳漆 |
| 5 | 玻璃 | M2 | 5.76 | 0.5mm玻璃 |
| **七、** | **国旗展示** |  |  |  |
| 1 | 旗台 | 项 | 1 | 2.4mm\*1.6mm水泥台面 |
| 2 | 旗杆 | M | 18 | 锥型、不锈钢18m高度（手动） |

二、**投标方资质要求**

1、具有独立企业法人资格及相应经营范围，注册资金人民币100万元以上（含100万元）；

2、如果供应商所提供的主要货物不是供应商自己制造的，供应商提供制造厂家的正式授权证明或提供合法获得该货物及售后服务支持的有效证明；

3、具有维护、维修技术人员，能提供良好的技术支持和售后服务；

**三、设备报价**

1.报价单位应根据设备需求的规定进行报价。

2.报价单位对设备需求中所列的设备进行报价。报价单位可以用技术规格等于或高于同类品种的设备进行报价。

3.进行报价的设备必须同时附设备图样，主要技术性能、主要技术指标和具体配置的书面资料。

4.报价以人民币报价。

**四、交货时间**

中标厂商须在合同签约之日起30天内保质保量交付所有设备和附件。

**五、验收方式**

项目完成后，由买方组织相关专家进行项目预验收。卖方保证系统的性能与合同相符。卖方负责派工程师到用户现场免费进行系统的安装调试，在系统整体建设完成后，买方认为合格后，签订验收报告。

**六、付款方式**

合同签订后一周内付30%，验收合格后付65%。校方预留5%质保金（12个月）。（注：12个月后将质保金5%付款给卖方。）

**七、质量保证与售后服务**

本项目须提供1年免费质保，系统软件提供免费升级。质保期内如零部件损坏或丢失，卖方应负责更换或补齐，质保期内上门免费维修维护。卖方应在接到买方通知后24小时内响应，并在48小时内负责修复完毕，其费用由卖方负担。

投标方必须提交质保期结束后的售后服务方案。

**八、供货方式：**

中标单位与上海工商职业技术学院按招标文件规定签订购货合同，卖方根据买方提供的使用单位名称、地址以及设备品种、数量和时间等，按时送货到指定地点，并根据使用单位的要求调试合格，送货等费用应包含在报价中。

**十、投标书内容及要求**

投标单位提供加盖公章的投标书正本一份，副本一份。（投标方应将投标文件正本和副本分别用信封密封，并标明招标编号、投标货物名称、投标单位名称及正本或副本。如果投标文件通过邮寄递交，投标方应将投标文件用内、外两层信封密封。并在外层标明招标编号、投标货物名称、投标单位名称）投标书应包含以下内容：

1.投标书、投标一览表、投标分项明细表、偏离表，投标设备样本资料。

2.投标方资质文件、资格证明（法人代表授权书）、营业执照复印件、税务登记证明复印件、原生产厂商授权书正本及复印件等）。

3.质量、服务保证承诺书、备品备件、易损、易耗件清单和价格表等。

**十一、投标截止时间**

1.投标单位请在2015年12月31日下午3：00前将标书送达上海工商职业技术学院实习实训处。

地址：上海市嘉定区外冈镇冈峰公路68号行政楼215室，邮编201806 **请在封面注明招标编号**

联系人：张老师 李老师

电话：021-60675958-1026

2、技术负责人：技术负责人：朱海忠、郑旭清 老师 电话：18916155898、13918366687 电子邮箱：mike.zheng@paramitaedu.com

上海工商职业技术学院设备招标领导小组

2015年12月25日