**上海工商职业技术学院招标公告**

**厨艺实训中心配套项目——厨艺实训大楼烘焙设备**

**招标编号：GS-2017-013**

各公司、厂商：

根据《中华人民共和国招标投标法》及有关法律法规和规章规定，上海工商职业技术学院就厨艺实训大楼烘焙设备进行公开招标采购，欢迎具有资质和能力的单位前来投标。

**一、设备需求**

1. 项目名称：厨艺实训大楼烘焙设备

2. 招标项目

详见清单

3. 设备技术需求

详见附件1

二、投标方资质要求

1、具有独立企业法人资格及相应经营范围，注册资金人民币300万元以上（含300万元）；

2、具有维护、维修技术人员，能提供良好的技术支持和售后服务；

**三、设备报价**

1.报价单位应根据设备需求的规定进行报价。

2.报价单位对设备需求中所列的设备进行报价。报价单位可以用技术规格等于或高于同类品种的设备进行报价。

3.进行报价的设备必须同时附设备图样，主要技术性能、主要技术指标和具体配置的书面资料。

4.报价以人民币报价。

**四、交货时间**

中标厂商须在合同签约之日起90天内保质保量交付所有设备和附件。

**五、验收方式**

项目完成后，由买方组织相关专家进行项目预验收。卖方保证系统的性能与合同相符。卖方负责派工程师到用户现场免费进行系统的安装调试，在系统整体建设完成后，买方认为合格后，签订验收报告。

六、付款方式

合同签订后一周内付30%，货物到现场后付50%，安装调试验收合格后付15%。校方预留5%质保金（12个月）。（注：12个月后将质保金5%付款给卖方。）

七、质量保证与售后服务

本项目须提供1年免费质保。质保期内如零部件损坏或丢失，卖方应负责更换或补齐，质保期内上门免费维修维护。卖方应在接到买方通知后2小时内响应，并在24小时内负责修复完毕，其费用由卖方负担。

投标方必须提交质保期结束后的售后服务方案。

八、供货方式：

中标单位与上海工商职业技术学院按招标文件规定签订购货合同，卖方根据买方提供的使用单位名称、地址以及设备品种、数量和时间等，按时送货到指定地点，并根据使用单位的要求调试合格，送货等费用应包含在报价中。

九、投标书内容及要求

投标单位提供加盖公章的投标书正本一份，副本二份。（投标方应将投标文件正本和副本分别用信封密封，盖上公章，并标明招标编号、投标货物名称、投标单位名称及正本或副本。如果投标文件通过邮寄递交，投标方应将投标文件用内、外两层信封密封。并在外层标明招标编号、投标货物名称、投标单位名称，盖上公章。）投标书应包含以下内容：

1.投标书、投标一览表、投标分项明细表、偏离表，投标设备样本资料。

2.投标方资质文件、资格证明（法人代表授权书）、营业执照复印件、税务登记证明复印件、原生产厂商授权书正本及复印件等）。

3.质量、服务保证承诺书、备品备件、易损、易耗件清单和价格表等。

十、投标截止时间

1.投标单位请在2017年8月11日下午3：00前将标书送达上海工商职业技术学院资产设备管理处（暑期放置在门卫室，由门卫放置在资产处所属信箱）；如果是快递，请发给联系人王老师。

地址：上海市嘉定区外冈镇冈峰公路68号，邮编201806 请在封面注明招标编号

联系人：王老师 电话：18616614210

2、技术负责人：朱老师、郑老师 电话：18916155898、13918366687电子邮箱：mike.zheng@paramitaedu.com

上海工商职业技术学院采购与招标工作小组

2017年8月11日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **品牌** | **型号** | **尺寸 (MM)** | **数量** | **单位** | **电量** | | | **冷水** | | **热水** | | **液化气** | | **备注** |
| **Brand** | **Model** | **Dimension** | **Qty.** | **Unit** | **V/Ph  电压/相数** | **Kw  功率** | **Kw 总电量** | **L/Hr 升/小时** | **L/Hr 升/小时** | **L/Hr 升/小时** | **L/Hr 升/小时** | **Kg 用气量** | **Kg 总气量** | **Remark** |
| 新麦 | SM401 | 610\*530\*1020 | 1 | 台 | 380 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 新麦 | SM520S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 新麦 |  | 600\*720\*558 | 1 | 台 | 220 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 新麦 | SM-40SP | 725\*950\*2145 | 1 | 台 | 220 | 2 | 2 | 180 | 180 |  |  |  |  |  |
| 新麦 | SM-5L |  | 2 | 台 | 220 | 0.4 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 新麦 | B10 |  | 2 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 新麦 | B10 |  | 16 | 台 | 220 | 0.4 | 6.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 新麦 | SM-5L |  | 16 | 台 | 220 | 0.4 | 6.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 新麦 | SM-40SP | 725\*950\*2145 | 6 | 台 | 220 | 2 | 12 | 180 | 1080 |  |  |  |  |  |
| 新麦 | SM-523 | 1255\*955\*1630 | 6 | 台 | 380 | 16.5 | 99 | 180 | 1080 |  |  |  |  |  |
| 新麦 | SM 520E |  | 2 | 台 | 220 | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| **小计：** | | | | | | | **131.4** |  | **2340** |  | **0** |  | **0** |  |

附件1